ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, να μην υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό και να μην περιέχουν αοριστίες ελλείψει πληροφοριών και μη τεκμηριωμένα στοιχεία. Συγκεκριμένα, στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνονται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές που ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς του. Ειδικότερα προσδιορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η τεχνική προσφορά του αναδόχου σε τεχνικό επίπεδο. Όπου στις τεχνικές προδιαγραφές εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, αυτό γίνεται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης της περιγραφής του ζητούμενου είδους και τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην Προκήρυξη είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

**Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ**

|  |  |
| --- | --- |
| Άρθρο ΓΤε.1 |  **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ** |
| ΑΡΘΡΟ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| ΓΤΕ 1.1  | Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού συστήματος 1300 + (7,5 χ 30 χιλ. απόστ.=225 ) | τεμ. |  1 | ΝΑΙ |   |
| ΓΤΕ 1.5  | Περιστροφικές γεωτρήσεις μέχρι 4ΜΟΗS | *μ.μ* |  20 | ΝΑΙ |  |
| ΓΤΕ 1.18  | Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ 1.6 | τεμ.βάθος |  1 | ΝΑΙ |  |
| ΓΤΕ 1.49  | Δοκιμή διεισδύσεως  | τεμ. |  1 | ΝΑΙ |   |

**Β. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (Β)= 15% των ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  |  ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΝΑΙ  |